
Windows IP Configuration

   Host Name . . . . . . . . . . . . : Roy-PC
   Primary Dns Suffix  . . . . . . . : 
   Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
   IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
   WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No

Ethernet adapter Local Area Connection:

   Connection-specific DNS Suffix  . : 
   Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) 82579V Gigabit Network Connection
   Physical Address. . . . . . . . . : 54-04-A6-48-8C-C3
   DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
   Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
   Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::18dc:979:63d3:83b%11(Preferred) 
   IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.2.101(Preferred) 
   Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Lease Obtained. . . . . . . . . . : Friday, July 04, 2014 1:35:01 PM
   Lease Expires . . . . . . . . . . : Tuesday, January 19, 2038 5:14:07 AM
   Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.2.1
   DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.2.1
   DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 290718886
   DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-1A-DD-21-C4-54-04-A6-48-8C-C3
   DNS Servers . . . . . . . . . . . : 194.158.37.196
                                       194.158.37.211
   NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled

Tunnel adapter isatap.{71FD3A80-968D-4E18-A0AD-2F632BCD3C91}:

   Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
   Connection-specific DNS Suffix  . : 
   Description . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter
   Physical Address. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
   DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
   Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes

Tunnel adapter Teredo Tunneling Pseudo-Interface:

   Connection-specific DNS Suffix  . : 
   Description . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
   Physical Address. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
   DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
   Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
   IPv6 Address. . . . . . . . . . . : 2001:0:5ef5:79fd:38e7:1ffc:3f57:fd9a(Preferred) 
   Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::38e7:1ffc:3f57:fd9a%13(Preferred) 
   Default Gateway . . . . . . . . . : ::
   NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Disabled

 иииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииии
04-Jul-14 14:43:13.25 
 иииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииии



 иииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииии

Windows IP Configuration


==============================================================================
Network Information for Compartment 1 (ACTIVE)
==============================================================================
   Host Name . . . . . . . . . . . . : Roy-PC
   Primary Dns Suffix  . . . . . . . : 
   Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
   IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
   WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No

Ethernet adapter Local Area Connection:

   Connection-specific DNS Suffix  . : 
   Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) 82579V Gigabit Network Connection
   Physical Address. . . . . . . . . : 54-04-A6-48-8C-C3
   DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
   Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
   Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::18dc:979:63d3:83b%11(Preferred) 
   IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.2.101(Preferred) 
   Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Lease Obtained. . . . . . . . . . : Friday, July 04, 2014 1:35:01 PM
   Lease Expires . . . . . . . . . . : Tuesday, January 19, 2038 5:14:06 AM
   Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.2.1
   DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.2.1
   DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 290718886
   DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-1A-DD-21-C4-54-04-A6-48-8C-C3
   DNS Servers . . . . . . . . . . . : 194.158.37.196
                                       194.158.37.211
   NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled

Tunnel adapter isatap.{71FD3A80-968D-4E18-A0AD-2F632BCD3C91}:

   Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
   Connection-specific DNS Suffix  . : 
   Description . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter
   Physical Address. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
   DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
   Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes

Tunnel adapter Teredo Tunneling Pseudo-Interface:

   Connection-specific DNS Suffix  . : 
   Description . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
   Physical Address. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
   DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
   Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
   IPv6 Address. . . . . . . . . . . : 2001:0:5ef5:79fd:38e7:1ffc:3f57:fd9a(Preferred) 
   Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::38e7:1ffc:3f57:fd9a%13(Preferred) 
   Default Gateway . . . . . . . . . : ::
   NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Disabled
 иииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииии



 иииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииии
